Tabel 4. Beban sedimen di lokasi pengambilan sampel tahun 2014 (*sediment load at the sampling point 2014*).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bulan (*month*) | Sungai Citarum Hilir (106 kg ) | Outlet Waduk Jatiluhur (106 kg ) | Inlet Waduk Jatiluhur (106 kg ) |
| Januari | 321,81 | 9,82 | 133,71 |
| Februari | 267,34 | 11,35 | 114,50 |
| Maret | 293,47 | 15,16 | 167,90 |
| April | 204,22 | 13,49 | 146,16 |
| Mei | 151,43 | 12,85 | 110,76 |
| Juni | 94,27 | 10,30 | 97,79 |
| Juli | 96,53 | 15,19 | 104,34 |
| Agustus | 108,06 | 14,34 | 99,95 |
| September | 25,84 | 11,24 | 75,20 |
| Oktober | 28,78 | 10,55 | 58,65 |
| Nopember | 82,50 | 9,68 | 88,93 |
| Desember | 120,17 | 9,38 | 142,18 |
| Total  | 1.794,42 | 143,35 | 1340,08 |